1)Chuyển sang dạng thập phân

a)10101100.1011(2)

b) 11101001.1001(2)

2)Chuyển sang dạng nhị phân

a)68.125(10)

b)128.175(10)

3)Chuyển các số sau sang dạng bát phân(hệ 8)  
a)68.125(10)

b)128.175(10)

4)Chuyển sang dạng thập lục phân(hệ 16)  
a)68.125(10)

b)128.175(10)

**5)Xác định giá trị của số thực được biểu diễn bằng 32-bit** a)X=C1570000(16)

b) X=C1580000(16)

**6)Biểu diễn số thực sau về dạng số dấu chấm động IEEE754 dạng 32 bit**

a) X= 78.25

b) X= 75.75